**Theatr y Colisëwm**

**Dimensiynau'r Llwyfan**

Lled (o Wal i Wal) = 33 troedfedd (Tua 14.9 m)
Dyfnder (o'r Haearn i'r Wal Gefn) = 19 troedfedd 6 modfedd (Tua 5.85m) Dyfnder y Llwyfan = 9 troedfedd 6 modfedd (Tua 2.85m)
Agoriad y Proseniwm = 26 troedfedd (Tua 7.8m)
Uchder y Proseniwm = 18 troedfedd 5 modfedd (Tua 5.5m)
Lled Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan = 10 troedfedd 4 modfedd (Tud 3.17m)
Dyfnder Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan = 20 troedfedd 11 modfedd (Tua 6.13m)
Uchder Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan =22 troedfedd 11 modfedd (Tua 6.74m) Uchder Drws y Doc = 9 troedfedd 6 modfedd (Tua 2.95)
Lles Drws y Doc = 7 troedfedd 9 modfedd (Tua 2.42m)

**Golau**

Ion ETC gyda Phylwr Adain a 2 Sgrîn Gyffyrddadwy
Raciau Pylu Zero 88 Chilli (2.5k) - 70 o Gylchedau yn gyfan gwbl (gyda Swits)

30 o Gylchredau ar Flaen y Tŷ -

* Ochr Dde'r Tŷ - 6 Cylchred
* Ochr Chwith y Tŷ - 6 Cylchred To -12 Cylchred
* Blaen y Cylch - 6 Cylchred

34 Cylchred ar y Llwyfan

* LX 1 - 12 Cylchred
* LX 2 - 12 Cylchred
* LX 2 - 12 Cylchred

2 Esgynbren ar y naill ochr i'r proseniwm, 6 cylchred bob un
Llinellau DMX - Pob Bar LX USL ar Adain Chwith y Tŷ ac Adain Dde'r Tŷ
Llusernau Ar Gael
25 x Source Four zooms 15 - 30
15 x Source Four Junior 25 - 50
24 x Selecon Rama 7 - 50
17 x Par 64 o Ganiau Llawr
25 x Thomas Par 64s
4 x Coda 3 Llawr (500w)
9 x Birdies
2 x Sbotlamp Dilyn Robert Juliet Topaz (1.2k)

**Sain**

Desg gymysgu ddigidol Allen & Heath Qu 32
System 3k Kv2 sydd ar ochr chwith y Proseniwm, ar ochr dde'r Proseniwm a 2 lenwad ar gyfer y cylch 4 x Monitor Gweithredol RCF
6 x Bocs DI
8 x Stand Meicroffôn
6 x Sm58's
2 x SM57s
Cit Drwm Senheiser Llawn

**Fforwm**

System Techpro Uned sylfaenol ar ochr dde'r proseniwm lle mae modd galw y tu ôl i'r llwyfan. Paciau belt wedi'u lleoli ar ochr chwith y llwyfan, platfform cul, safle sain, safle lx, sbotlamp dilyn, seddi'r gerddorfa.

**Systemau Hedfan**

2 far LX sydd wedi'u rheoli gan winsh llaw (LX 3 A 4) wedi'u stamptio hyd at 250kg.

Mae LX 1 o dan sgrîn y sinema, sydd wedi'i ddal gan 3 craen cadwyn Loadstar 300kg.

11 o fariau tair llinell cywarch, wedi'u stampio hyd at 100kg a gaiff eu gweithredu o'r platfform cul ar ochr chwith y llwyfan. (argymhellir hedfan deunydd o 6 - 6.5m Lled 9.20m)

\*Mae plot hongian wedi'i atodi\*

Deunydd sydd ar gael -

* 2 set o goesau du - 2 set o fframiau du
* 1 set o dabiau du ar bwli llaw
* 1 cyclorama du
* 1 cyclorama gwyn
* 1 pâr o dabiau melfed coch (cyflymder sengl, 12 eiliad)

**Pŵer**

Mae SL 63 amp 3 cham wedi'i leoli ar gyfer cwmnïau sydd â llwyfan sy'n troi

 **Seddi'r Gerddorfa**

7m - 3.9m mae lle i 15 o gerddorion yn braf
12 stand Ratt
Stand i'r Cyfeilydd
1 piano trydan Casio llawn

\*Yn ogystal a hynny, mae piano cyngerdd bach ar lefel y llwyfan\*

**Ystafelloedd Gwisgo**

**Ystafell Wisgo 1:** Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 9.
 **Ystafell Wisgo 2:** Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 6
 **Ystafell Wisgo 3:** Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 12

Mae toiledau a chawod ar y naill ochr o goridor yr ystafell wisgo.

\*\*NODWCH FOD RHAID I UNRHYW GYFARPAR TRYDANOL RYDYCH CHI'N EI DDEFNYDDIO YN Y LLEOLIAD FOD Â THYSTYSGRIF PAT GYFREDOL\*\*

[**Lawrlwytho Manylion Technegol Theatr y Colisëwm**](https://rct-theatres.co.uk/uploads/images/Coliseum-Tech-Spec.pdf)